**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На выполнение работ по замене узлов ввода системы отопления в подвалах жилых домов, подключенных к ЦТП по адресу Агалатово, д.198 (9 жилых домов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Узел ввода ЦО** |  |  |
| 1.1 | Демонтаж существующих задвижек Ду 50 | шт | 9 |
| 1.2 | Демонтаж участков трубопровода Ду 50 | м | 13.5 |
| 1.3 | Установка балансировочных клапанов Ду 40 | шт | 9 |
| 1.4 | Установка измерительных участков Ду 65 | шт | 9 |
| 1.5 | Установка измерительных манометров | шт | 18 |
| 1.6 | Установка измерительных термометров | шт. | 9 |
| 1.7 | Покраска мест сварки и замененных участков трубы | м | 13.5 |
| **2.** | **Материалы** |  |  |
| 3.1. | Балансировочный кран MSV-F2 Ду 40 | шт | 9 |
| 3.2 | Измерительный участок Ду 65 | м | 13.5 |
| 3.3 | Манометр в комплекте с закладными изделиями | шт | 18 |
| 3.4 | Биметаллический термометр с закладными изделиями  | шт | 9 |
| 3.5 | Фланцы Ду 40 | шт | 18 |
| 3.6 | Грунт «Спецназ» или эквивалент | кг | 9 |
| 3.7 | Краска масляная МА-15 «Сурик железный» или эквивалент | кг | 9 |
| **3.** | **Работы общие** |  |  |
| 4.1 | Разгрузо-погрузочные работы, с перемещением грузов на расстояние свыше 30 м | т | 0.1 |
| 4.2. | Уборка строительного мусора | м3 | 0.3 |
| 4.3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения | 100 м | 0.2 |
| 4.4. | Вывоз строительного мусора и металлолома на утилизацию на расстояние до 30 км | т | 0.3 |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Сидоренко